Bentang Jembatan : 18 m

1. Lebar Jembatan : 7,5 m
2. Jenis Jembatan : Beton Bertulang
3. Bangunan Atas
4. Plat Lantai Jembatan

Lebar Lantai Jembatan : 5,5 m

Mutu Beton : 25 Mpa

Mutu Baja : 390 Mpa

Tebal Plat : 20 cm

1. Trotoar :

Lebar Trotoar : 1 m

Mutu Beton : 29,5 Mpa

Mutu Baja : 240 Mpa

Tebal Plat : 15cm

1. Tiang sandaran

Tinggi tiang : 1 m

Lebar penampang : 15 cm

Panjang Penampang : 15 cm

Mutu Beton : 20,75 Mpa

Mutu Baja : 240 Mpa

1. Balok T

Tinggi balok : 1,50 m

Lebar balok : 0,75 m

Panjang balok : 18 m

Mutu beton : 24,9 Mpa

Mutu Baja : 390 Mpa

1. Bangunan Bawah
2. Abutment

Mutu Beton : 20,75 Mpa

1. Plat Injak Jembatan

Tebal Plat Injak : 20 cm

Mutu Beton : 20,75 Mpa

Mutu Baja : 240 Mpa

1. Bangunan Pondasi

Mutu Beton : 20,75 Mpa

Mutu Tulangan : 240 Mpa

Jenis Tiang Pancang : Pipa Baja